|  |  |
| --- | --- |
| crslogo | RAPPORT D’inspection JOURNALIER DES VehicUleS |

country program

Véhicule No:       Période du:       au

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indiquer N pour normal et A pour anomalie | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|  *initiales du chauffeur* ⇨ |       |       |       |       |       |       |       |
| Dommage de la carrosserie |  |  |  |  |  |  |  |
| Propreté (intérieure et extérieure) |  |  |  |  |  |  |  |
| Propreté du compartiment moteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier les fuites autour du moteur, radiateur, filtre à huile et tuyaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifiez tous les tuyaux / durites (connexion et condition) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier toutes les courroies du moteurs (usure et condition) |  |  |  |  |  |  |  |
| Carburant (plein á 50%; pas de fuite; capuchon du réservoir) |  |  |  |  |  |  |  |
| Huile moteur (niveau est bon / faible; état) |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquide de refroidissement (niveau est bon / faible; état) |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquide essuie-glace (niveau est bon / faible; état) |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquide de direction (niveau est bon / faible; état) |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquide de frein (niveau est bon / faible; état) |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie (connexion des cosses; niveau du liquide) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pas de fuite (vérifier sous le véhicule) |  |  |  |  |  |  |  |
| Décanteur d’eau (fonctionne / besoin drainage) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneus et roues (Pression correcte; usure normale, boulons serrés; état roue de secours) |  |  |  |  |  |  |  |
| Freins (fonctionnement normal / ferme; frein á main normal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lumières – Eclairages / stop / clignotants |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaxon (Son normal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Portes, fenêtres, rétroviseurs et essuie-glaces (marche normalement; ferme facilement avec clés; fenêtres propres et en état de marche) |  |  |  |  |  |  |  |
| Outils et équipements - disponible en en condition de fonctionnement – se référer a la liste d’inventaire du véhicule.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit urgence / Triangle / extincteur d’incendie disponible |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquide de frein et de transmission disponible |  |  |  |  |  |  |  |
| Documents (log sheet / assurance / contrôle technique / carte grise; disclaimer form, liste équipement, contact liste, cartes…) |  |  |  |  |  |  |  |
| Démarrage moteur (pré-chauffage fonctionne; démarrage facile; pression huile bonne; la batterie recharge, pas de bruit / odeur étrange ; pas de voyant rouge allumé) |  |  |  |  |  |  |  |

**Toute anomalie (A) identifiée dans la check liste doit être rapportée au responsable du parc automobile en utilisant le VEHICLE FAULT REPORT**